苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈
项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及
施工管理员、质量监督员询价公告

为加快推进苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目，解决群众务工需求，经宝寨村村民代表会议议定，该项目采用村民自建方式组织实施，现需对该项目所需要的主材、辅材、机械机具租赁及施工管理员、质量监督员进行公开询价，欢迎有意愿且符合条件的各相关供应商报价。
一、现场考察及报价时间
2026年 5 月 27 日 8 时至 6 月 2 日 18 时
2、 拟采购材料、机械机具租赁清单及预估数量
材料采购清单和预估数量
	材料名称
	规格及型号
	预估数量
	供货要求
	备注

	

主材类
	水泥
	PC425R
	2123吨
	

1.供货时须提供出厂质量证明书（包含生产厂家名称、水泥品种标号、出厂日期、批号、28天强度检测结果、安定性指标等）、产品合格证。
2.袋装水泥：包装袋上清晰标注生产日期、品种标号、厂家信息。
3.散装水泥：随车提供《散装水泥出厂确认单》，注明运输车号、仓库等信息。
	出厂质量证明书需加盖生产企业公章或质检专用章。供应商报价费用含运输费用及上车费用，但不含下车费用。

	
	砂
	山料
	
3346吨
	供货时须提供含泥量检测报告及吨与立方米的比率。粗砂的密度1.5吨/立方米
	报价时明确含泥量，含水量，体积及重量比。含运输费用及上下车费用。

	
	碎石
	2-4cm
	
7841吨
	供货时提供抗压强度检测报告及吨与立方米在合理幅度内的比率。预估数量按照1.9吨/立方米估算
	报价时明确山料或河料，含泥量，体积及重量比。含运输及上下车费，运送至指定地点。

	辅材类
	钢筋
	HRB400EΦ28
	15.43吨
	供货时须提供产品质量证明书、抽样检测报告、产品合格证、厂家或供应商委托检测机构出具的近期（6个月内）复验报告。
	含运输及上下车费，运送至指定地点。

	




	沥青
	根据设计
	2.92吨
	供货时须提供出厂合格证、质量检测报告
	含运输及上下车费，运送至指定地点。

	
	杉木板(厚0.1m )
	根据设计
	722.57㎡
	供货时须提供出厂合格证、质量检测报告
	含运输及上下车费，运送至指定地点。

	
安全辅材
	栏杆
	1.2m高镀锌钢管栏杆（DN80镀锌钢管壁厚4mm)
	280个
	供货时须提供出厂合格证
	含运输及上下车费，运送至指定地点。
	

	

	栏杆钢丝绳
	Φ8镀锌钢丝绳
	562m
	供货时须提供出厂合格证
	含运输及上下车费，运送至指定地点。
	

	

	警示桩
	0.4m高警示桩
	273个
	贴红白反光膜
	含运输及上下车费，运送至指定地点。
	

	

	标识标牌
	山坪塘警示牌
	10套
	1.标志牌采用铝合金材质制成，表面采用四级反光膜蓝底白字，尺寸为500mmx400mmx2mm；
2.标志杆采用镀锌钢管，长度1240mm，外径60m，内径50mm，并涂上油漆作防腐蚀处理，底座尺寸为260mmx200mmx15mm；
3.固定标志杆底座采用4个螺丝固定，型号M16x100。
	含运输及上下车费，运送至指定地点。
	

	
	
	
	
	

	

	

	
	单柱式铝合金标志牌

φ50mmPVC
DN160不锈钢滤头
DN160PE管（1.0Mpa）
DN160钢闸阀（含止水全套）
三通
φ203×5mm钢套管
土工布

	28
	1.标志底板采用LF2一M铝合金板材，厚度3mm，反光膜采用Ⅲ类反光膜，标志牌背后采用铝合金制滑动槽钢加强，标志牌外缘采用卷边90度角折二折加固。
2.标志板配色按照GB5768-2009一般道路标准要求执行：禁令标志为白底、红圈、红杠、黑图案；警告标志为黄底、黑边、黑图案；指路标志颜色为蓝底、白图案，字体为标准黑体，字高400mm。
	含运输及上下车费，运送至指定地点（详见“六、报价要求”中第一条“料场设置”）。

	
排放水辅材
	排水管143.55m
	供货时提供产品合格证含运输及上下车费，运送至指定地点（详见“六、报价要求”中第一条“料场设置”）。
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及

	

	放水设施
	10套
	
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及

	

	
	552.72m
	
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及

	

	
	10套
	
	
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及

	

	
	10套
	
	
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目村民自建主材、辅材、机械机具租赁及

	

	
	
	8米
	
	

	

	
	
	33.65m2
	
	

	

	涵管
	φ300钢筋砼承插式涵管

	94m
	
	

	


	φ400钢筋砼承插式涵管
	52米
	
	

























机械机具租赁清单和预估数量
	机械种类
	品名及型号
	
预估
数量
	
供货
要求
	备注

	挖掘机
	150型挖掘机
	2台
	运送至指定地点
	含燃油、维修，税费等结算时提供正规发票，驾驶员需持有特种设备操作证、意外保险凭证，车辆证照齐全。（不含操作人员工资，操作人员工资在定人定岗定酬中确定。）

	转运车
	农用车（核载5吨以上）
	2台
	运送至指定地点
	含燃油、维修，税费等结算时提供正规发票，车辆证照齐全。（不含操作人员工资，操作人员工资在定人定岗定酬中确定。）

	道路混凝土硬化全套设备
	350罐型搅拌机1台、混凝土农用转运车2辆、上料装载机1台、切割机、振动棒、发电机、磨光机、振平尺、水泵、架管（扣件）、支木模板(钢模板)等。
	 1套
	包干价，（按量计价），含运送至指定地点
	混凝土农用转运车、上料装载机均包含燃油、维修；发电机、振平尺含燃油、维修。机械机具性能良好，国家或者行业要求的相关证照必须齐全。（不含机械操作人员工资，操作人员工资在定人定岗定酬中确定。）

	山坪塘整治全套设备
	小型搅拌机、切割机、振动棒、发电机、电钻、磨光机、斗车、振平尺、水泵、架管（扣件）、支木模板（钢模板、工艺滑模）等。
	2套
	包干价（按量计价），含运送至指定地点
	发电机、振平尺含燃油、维修。（不含操作人员工资，操作人员工资在定人定岗定酬中确定。）

	渠系整治全套设  备
	小型搅拌机、切割机、振动棒、发电机、振平尺、斗车、水泵、架管（扣件）、支木模板（钢模板）、电锤（2个）、电镐（2个）等。
	5套
	包干价，（按量计价），含运送至指定地点
	发电机、振平尺含燃油、维修。（不含操作人员工资，操作人员工资在定人定岗定酬中确定。）






三、拟聘请施工管理员、质量监督员数量及要求
	名    称
	数量
	计酬方式
	聘用人员要求
	备注

	施工管理员
	1人
	按工日计酬
	1.具有土建施工管理资质证书；2.具有工程施工管理从业经历，提供业绩证明，具有管理能力；3.能遵守业主单位及项目乡、村相关要求，
	参考工资标准在定人定岗定酬中确定260-300元/工日

	质量监督员
	1人
	按工日计酬
	1.具有土建质量监督资质证书；2.具有质量监督从业经历，提供业绩证明，具有管理能力；3.能遵守业主单位及项目乡、村相关要求，
	参考工资标准在定人定岗定酬中确定220-260元/工日


四、报价范围及报价资格
（一）材料供应商
主材类：公司或个体工商户，具有相应营业执照，且符合经营范围，确定为供货商后需提供相关原材料质量检测报告，供货途中发生的任何安全事故，由供货方负责。
辅材类：钢筋、管涵等一般辅材主要询价范围为公司或个体工商户，具有相应营业执照，且符合经营范围，确定为供货商后需提供相关原材料质量检测报告（质量检验合格证）或者出厂合格证，供货途中发生的任何意外，由供货方负责。铁丝、铁钉等零碎辅材原则上在道路及渠系硬化全套设备询比中包干，但因不可预见因素，若在项目建设过程中，若突然遇雨雪天气所需薄膜等零碎辅材，由项目理事会向村两委提出申请批准，由材料采购组自行采购，同时做好材料入库出库登记造册工作。
（二）机械（机具）租赁
1.机械租赁对象为：公司、个体工商户或自然人，公司或个体工商户需具有相应营业执照，自然人手续齐全，机械操作人员要持特种设备操作证上岗，人证合一。经营范围要满足项目施工对机械设备的要求。
2.机械（机具）设备应在保险期内，在租用期间发生机械故障，由出租方负责维修维护，并承担相关费用，不得影响租赁方正常施工进度，若3日内不能维修好的，由出租方更换相同类型机械，若因机械故障造成租赁方损失的，由出租方承担。

3.挖掘机租赁由报名供应商（或符合条件的自然人）按照项目建设内容（山坪塘修缮10口、扩建1.5米宽村组道路3.62千米、排灌沟渠疏浚整治17.11km）现场核定挖掘机作业量，根据挖掘机作业量自行估算小时台班数，报价时一并报送估算数量及小时台班单价，综合考虑挖掘机时效，并以此作为本次询价比价的主要参考依据。
4.中选供应商提供的机械必须全额购买安全意外保险，安全由供应商自行承担。
（三）聘用人员类
施工管理员：应具有施工管理领域相关专业证书（土木工程、建筑工程、工程管理），证书应在有效期内，提供证书的复印件及原件（备查），质量监督员：应具有质量监督领域的相关专业证书（质量监督），证书应在有效期内，提供证书的复印件及原件（备查）；且施工管理员、质量监督员从事过相关项目的施工管理工作、质量监督工作，均须提供业绩证明文件。在项目施工期间须在施工现场工作，爱岗敬业、勇于付出、甘于奉献、尽职尽责，并接受考勤，认真遵守项目理事会及项目乡、村相关规定。
五、评比办法
1.现场询价了解市场行情：项目询价比价组安排不少于2人开展现场询价工作，充分了解市场行情，形成询价结果报告，在密封报价资料拆封前现场报告询价比价专题会议，为拆封排序并拟提租购建议名单提供重要参考决策依据；
2.现场比价规则：在同等条件下，综合考虑性价比，按照价格由低到高进行排序，如遇两家及以上报价相同且均为最低价格，采取现场抽签的方式确定顺序人，如遇顺序人说明理由并自愿放弃则按顺序递补，若无正当理由放弃的，视为恶意报价行为，不得参与今后本县域内所有以工代赈项目报价，梳理后的排序清单，作为拟提“租购”对象的重要参考依据；
3.在比价排序过程中，若报价人报价明显高于市场价的，则与顺序人进行磋商达成一致意见，若达不成一致意见的，则重新开展询价比价工作。
六、报价要求
1.项目料场设置在宝寨村四组简槽垭处（运输道路为水泥硬化路面，通行道路宽度3米）（供应商应自行对项目所涉及的交通运输条件进行全面考察，并在报价中充分考虑交通运输相关的所有费用，包括但不限于运输成本、装卸费用等。成交后，供应商不得以任何理由因未考虑交通运输条件问题向采购方追加费用）。
2.报价包含运输车辆费用，驾驶员及机械操作手具体工资标准已通过定人定岗定酬确定，该报价须在要求的报价时间内报价，过期报价人员不纳入询价比价清单范围。
3.报价方式：提交密封报价表（密封资料须加盖印章）或者加密PDF文件，同时提交营业执照及法人代表身份证复印件、委托书及委托人身份证复印件，为了提前审核相关报价人资质等符合情况，请不得将营业执照、身份证、委托书等装入密封袋内。
4.该项目报价仅作为该项目询价的参考依据，待报价结束后，白山乡宝寨村村两委将适时组织召开询价比价会议，确定供应商候选人名单并电话告知拟中选对象，同时，在白山乡乡政务公开栏及宝寨村村务公开栏公示5个工作日，经公示无异议后，由项目理事会与供应商签订“租购聘”协议（合同），盘龙村村民委员会作为监督方现场签字盖章确认。
5.报账方式：该项目实行县级报账制，原则上分批次报账，可能存在挂账情况，严禁供货方因周转资金短缺而停止供料，影响项目建设进度等情况发生。
6.询价组人员联系电话：陶德刚，联系电话：13060162910；罗俊平，联系电话：13006469928。

附件：1.苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目主要材料报价表
2.苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目辅材报价表
3.苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目机械设备租赁报价表
4.
苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目施工管理员、质量监督员报价表



苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶
优质产区以工代赈项目理事会

（宝寨村村民委员会代章）

2026年5月27日
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附件1
苍溪县白山乡运山镇宝寨村龙井村2026年消费帮扶优质产区特色旅居村以工代赈项目
主要材料报价表
	项目名称
	苍溪县白山乡运山镇宝寨村龙井村2026年消费帮扶优质产区特色旅居村以工代赈项目

	报价时间
	
	报价单位
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	采购类别

	材料名称
	规格型号
	预估
数量
	单位
	报价单价（元）
	备注

	
	
	
	
	材料费
	运输费
	运输车辆驾驶员工资
	小计
	

	水泥
	PC425R
	21233241
	吨
	
	
	10元/吨
	
	水泥品牌：

	砂
	中砂
	44118700
	
吨吨

	
	
	
6元/吨

	
	山料□     河料□         1立方米=      吨      含水量         %          含泥量不超过5%

	碎石
	2-4cm
	1061617950
	吨吨
	
	
	6元/吨
	
	

	块石
	30-50cm
	51
	m3
	
	
	
	
	

	特别
说明
	1.报价表主要填写材料价、运输车辆费用，运输车辆驾驶员工资标准已通过定人定岗定酬方案明确并填写在报价表中，请在汇总“小计”总价时，一并计入。

	
	2.所有材料除人工费外，出厂价及运输费均包含税费等费用。

	
	3.采购数量为预估数量，作为报价方参考，最终用量按照实际用量及验收结算的数量为准，具体事宜按照合同约定执行，但为防止结算审计等风险，在实际供货时，若项目村超出预估数量，请主动对接县发改局，严防无资金来源等问题。

	询价比价
人员签字
	






附件2
苍溪县白山乡运山镇宝寨村龙井村2026年消费帮扶优质产区特色旅居村以工代赈项目
辅材报价表
	项目名称
	苍溪县运山镇龙井村2026年特色旅居村以工代赈项目苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目

	报价时间
	
	报价单位
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	采购类别

	材料名称
	规格型号
	预估
数量
	单位
	报价单价（元）
	备注

	钢筋
	HRB400EΦ28
	15.4310 
	吨
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	沥青
	根据设计
	8.962
	吨
	
	

	杉木板(厚0.1m )
	根据设计
	3600
	米
	
	

	钢模板
	根据设计
	800
	m2
	
	

	普通木模板
	根据设计
	300
	m2
	
	

	安全辅材
	栏杆
	1.2m高镀锌钢管栏杆（DN80镀锌钢管壁厚4mm)
	561.8391
	m米
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	警示桩
	0.4m高警示桩
	273 5
	个
	
	贴红白反光膜，报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	山坪塘警示牌
	1.标志牌采用铝合金材质制成，表面采用四级反光膜蓝底白字，尺寸为500mmx400mmx2mm；
2.标志杆采用镀锌钢管，长度1240mm，外径60m，内径50mm，并涂上油漆作防腐蚀处理，底座尺寸为260mmx200mmx15mm；
3.固定标志杆底座采用4个螺丝固定，型号M16x100。
	107 
	套
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	单柱式铝合金标志牌
	1.标志底板采用LF2一M铝合金板材，厚度3mm，反光膜采用Ⅲ类反光膜，标志牌背后采用铝合金制滑动槽钢加强，标志牌外缘采用卷边90度角折二折加固。
2.标志板配色按照GB5768-2009一般道路标准要求执行：禁令标志为白底、红圈、红杠、黑图案；警告标志为黄底、黑边、黑图案；指路标志颜色为蓝底、白图案，字体为标准黑体，字高400mm。
	28
	套
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	排放水设施
	排水管
	φ50mmPVC
	143.55216
	米
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	放水设施
	DN160不锈钢滤头
	10 
	套
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	
	DN160PE管（1.0Mpa）
	660 
	米
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	
	DN160钢闸阀（含止水全套）
	10 
	套
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	
	三通
	10
	套
	
	

	
	
	φ203×5mm钢套管
	8 
	米
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	
	土工布
	33.65
	m2
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	涵管
	φ360cm钢筋砼预制承插管
	94 24
	米
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	
	φ40cm钢筋砼预制承插管
	16
	米
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	
	
	承插式涵管Φ0.4.5m
	36132
	米
	
	报价含所有费用，供货时提供产品合格证

	特别说明
	1.所有辅材均为落地价，均包含运输费、上下车费、税费等费用，运送至指定地点。

	
	2.采购数量为预估数量，最终用量按照实际用量及验收结算的数量为准，具体事宜按照合同约定。

	询价比价
人员签字
	






附件3
苍溪县白山乡运山镇宝寨村龙井村2026年消费帮扶优质产区特色旅居村以工代赈项目
机械设备租赁报价表
	项目名称
	苍溪县白山乡运山镇宝寨村龙井村2026年消费帮扶优质产区特色旅居村以工代赈项目

	报价时间
	
	报价单位
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	租赁类别

	名称
	规格型号
	预估
数量
	单位
	报价单价（元）
	备注

	
	
	
	
	功效预估（小时）机械具租赁费
	机械具租赁费
	机械操作手（驾驶员）工资
	小计
	

	挖掘机
	150型挖掘机
	2
	台
	 
	      元/小时
	40元/小时
	
	

	转运车
	农用车（核载5吨以上）
	2
	台
	/ 元/吨
	     元/吨（或xx元/趟）
	5元/吨
	
	

	道路混凝土硬化全套设备
	350罐型搅拌机1台、混凝土农用转运车2辆、上料装载机1台、切割机、振动棒、发电机、磨光机、振平尺、水泵、架管（扣件）、支木模板等。
	1
	套
	/ 元/m³
	    元/m³
	农用转运驾驶员6元/m³，小型装载机驾驶员4元/m³。
	
	

	山坪塘整治全套设备
	小型搅拌机、切割机、振动棒、发电机、电钻、磨光机、斗车、振平尺、水泵、架管（扣件）、支木模板（钢模板）等。
	2
	套
	/元/m³
	    元/m³
	/
	
	

	渠系整治全套设备
	小型搅拌机、切割机、振动棒、发电机、振平尺、斗车、水泵、架管（扣件）、支木模板（钢模板）、电镐（4个）等。
	51
	套
	/元/m³
	    元/m³
	/
	
	

	特别
说明
	1.报价表主要填写机械具租赁费，机械操作手（驾驶员）工资标准已通过定人定岗定酬方案明确并填写在报价表中，请在汇总“小计”总价时，一并计入。

	
	2.机械设备租赁拟采取按量计酬方式，所有报价均为包干价（按量计价），含运送至指定地点。

	
	3.采购数量为预估数量，最终用量按照实际用量及验收结算的数量为准，具体事宜按照合同约定。

	询价比价
人员签字
	








附件4
苍溪县运山镇龙井村2026年特色旅居村以工代赈项目
150挖机功效预估报价表
	项目名称
	苍溪县运山镇龙井村2026年特色旅居村以工代赈项目

	报价时间
	
	报价单位或个人
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	序号
	单项工程名称
	单位
	工程量
	功效预估（小时）
	单价（元）
	金额小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	报价单价中均含操作人员工资40元/小时（已通过定人定岗定酬确定）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	询价小组人员签字
	

	
	

	
	

	
	



附

附件54
苍溪县白山乡运山镇宝寨村龙井村2026年消费帮扶优质产区特色旅居村以工代赈项目
施工管理员、质量监督员报价表

	项目名称
	苍溪县白山乡运山镇宝寨村龙井村2026年消费帮扶优质产区特色旅居村以工代赈项目

	报价时间
	
	报价人
	
	联系电话
	

	报价

	名    称
	数量
	单位
	计酬方式
	单价（元/天）
	备注

	施工管理员
	1
	人
	按工日计酬
	
	

	质量监督员
	1
	人
	按工日计酬
	
	

	相关要求
	1.施工管理员：应具有施工管理领域相关专业证书（土木工程、建筑工程、水利工程）；质量监督员：应具有质量监督领域的相关专业证书（质量监督）。

	
	2.具有工程施工管理、质量监督的相关经验，提供业绩证明。

	
	3.具有工程施工管理、质量监督能力，认真遵守项目理事会及项目镇、村相关规定。

	
	4.同一人不能既报施工管理员，又报质量监督员，且施工管理员、质量监督员不得有亲属关系。

	
	5.计酬方式为按工日计酬，按照项目理事会的现场考勤执行。

	询价比价
人员签字
	



