附件

苍溪县云峰镇云台村养羊场基础设施提升项目

主要材料报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云峰镇云台村养羊场基础设施提升项目 |
| 报价时间 |  | 报价单位 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购类别 |
| 材料名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 | 报价单价（元/吨/m³） | 备注 |
| 材料费 | 运输费 | 小计 |
| 标准砖 | 烧结页岩实心砖 240×115×115 | 12720 | 匹 |  |  |  |  |
| 烧结多孔砖  | 烧结页岩多孔砖 240×115×90 | 108810 | 匹 |  |  |  |  |
| 河沙 | 机制砂 用于混凝土拌制0-5mm | 304.8 | m3 |  |  |  |  |
| 碎石 | 人工级配碎石用于混凝土拌制25-40mm | 625.6 | m3 |  |  |  |  |
| 水泥 | 水泥 42.5R | 170 | t |  |  |  |  |
| 钢筋 | I级、圆钢φ6mm、φ8mm | 0.85 | t |  |  |  |  |
| 钢筋 | II级、螺纹钢 φ12～16 | 16.9 | t |  |  |  |  |
| 特别说明 | 1.水泥报价不含下车费，但必须单独填写出厂价、运输车辆费用，同时在备注栏注明水泥品牌，其他材料与水泥报价一样填写，所报主材可单独填写报价表，也可合填报价表。 |
| 2.所有材料除人工费外，出厂价及运输费均包含税费等费用。 |
| 3.采购数量为预估数量，最终用量按照验收结算的数量为准，具体事宜按照合同约定。 |
| 询价比价人员签字 |  |